


PARAUGS
ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Nr. PPWR-BCC-2026-001
	Tikai ilustratīvs paraugs. Visi šajā dokumentā norādītie uzņēmuma dati, reģistrācijas numuri, kontaktinformācija, produktu identifikatori, izmēri un tehniskās atsauces ir izdomātas un jāaizstāj ar pārbaudītu informāciju no izgatavotāja tehniskās dokumentācijas.



1. Unikāls iepakojuma identifikācijas numurs
BCC-LC-250-001
2. Izgatavotājs un pilnvarotais pārstāvis
Izgatavotājs: Northstar Carton Works Ltd.
Reģistrācijas numurs: LV-EXAMPLE-40209999999
Juridiskā adrese: 27 Amber Meadow Street, Riga, LV-1099, Latvia
E-pasts: compliance@example.invalid
Tālrunis: +371 2000 0000
Authorised representative: Not applicable.
3. Atbildība par deklarācijas izdošanu
Par šīs atbilstības deklarācijas izdošanu ir atbildīgs tikai un vienīgi izgatavotājs. Ar šo ES atbilstības deklarāciju ražotājs apliecina, ka šajā deklarācijā identificētā iepakojuma atbilstība Regulas (ES) 2025/40 5.–12. pantā noteiktajām vai saskaņā ar tiem noteiktajām piemērojamām prasībām ir pierādīta
4. Deklarācijas priekšmets
Iepakojuma nosaukums: Laminēta kartona iepakojums biskvīta kūkām
Iepakojuma identifikācija: BCC-LC-250-001
Iepakojuma kategorija: Tirdzniecības iepakojums
Paredzētais lietojums: Primārais iepakojums fasētu biskvīta kūku ievietošanai un aizsardzībai izplatīšanas, izvietošanas mazumtirdzniecībā un lietošanas laikā.
Apraksts: Salokāma kartona kārba, kas izgatavota no kartona ar plānu polimēra laminātu, kurš pilda funkcionālas barjeras funkciju. Kārbas ārējā virsma ir apdrukāta, un tā ir noslēgta ar līmi. Šajā ilustratīvajā paraugā pieņemts, ka iepakotās kūkas papildus aizsargā atsevišķs iekšējais iesaiņojums, kas paredzēts saskarei ar pārtiku; tādēļ kartona kārba nav paredzēta tiešai saskarei ar pārtiku.
Iepakojuma konfigurācija
	Komponents
	Materiāls
	Parauga specifikācija

	Kartona kārbas korpuss
	Kartons
	Salokāmo kārbu kartons; parauga nominālā masa 28 g

	Barjeras slānis
	Polietilēna lamināts
	Plāns funkcionāls pārklājums uz kartona kārbas iekšējās virsmas

	Apdruka
	Tipogrāfijas krāsas ar zemu migrācijas līmeni
	Uzklātas uz ārējās virsmas

	Noslēgums
	Iepakojuma līme
	Uzklāta sānu šuvei un aizvēršanas atlokam


5. Atbilstība Savienības saskaņošanas tiesību aktiem
Šīs deklarācijas 4. punktā aprakstītais priekšmets atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 19. decembra Regulai (ES) 2025/40 par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem, ar ko groza Regulu (ES) 2019/1020 un Direktīvu (ES) 2019/904 un atceļ Direktīvu 94/62/EK.
6. Standarti, kopīgās specifikācijas un citas tehniskās specifikācijas
Atbilstība tiek deklarēta, atsaucoties uz šādiem izdomātiem izgatavotāja kontrolētiem dokumentiem, kuri jāaizstāj ar faktiski izmantotajiem dokumentiem:
Iepakojuma tehniskā specifikācija BCC-LC-250-01, redakcija 1: materiāli, izmēri un konstrukcija;
Iepakojuma minimizēšanas novērtējums PMA-BCC-001, redakcija 1;
Reciklējamības novērtējums RA-LC-001, redakcija 1;
Iepakojuma snieguma verifikācijas pārskats PPV-BCC-001, redakcija 1;
Iekšējās ražošanas kontroles procedūra IPC-01, redakcija 2.
Šajā ilustratīvajā paraugā nav norādīts neviens saskaņotais standarts vai kopīgā specifikācija.
7. Paziņotā struktūra
Nav piemērojams. Šajā paraugā aprakstītajā atbilstības novērtēšanā paziņotā struktūra nebija iesaistīta.
8. Papildu informācija
Atbilstības novērtēšana veikta, izmantojot Regulas (ES) 2025/40 VII pielikumā noteikto A moduli “Iekšējā ražošanas kontrole”. Izgatavotājs glabā tehnisko dokumentāciju, kas pamato šo deklarāciju.

	Parakstīts šādas personas vārdā
	Northstar Carton Works Ltd.

	Izdošanas vieta
	Rīga, Latvija

	Izdošanas datums
	2026. gada 11. septembris

	Vārds, uzvārds
	Alex Example

	Funkcija
	Kvalitātes un normatīvās atbilstības vadītājs

	Paraksts
	
____________________________




ILUSTRATĪVS PARAUGS
TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA
VII pielikums, A modulis: iekšējā ražošanas kontrole
Pamatojums ES atbilstības deklarācijai Nr. PPWR-BCC-2026-001
Laminēta kartona iepakojums biskvīta kūkām

	Dokumenta īpašnieks
	Iepakojuma ID
	Redakcija
	Izdošanas datums

	Northstar Carton Works Ltd.
	BCC-LC-250-001
	Parauga red. 1
	2026. gada 11. septembris



	Svarīgi: Šis dokuments ir izdomāts, aizpildīts piemērs, kura mērķis ir ilustrēt tehniskās dokumentācijas struktūru. Tas nav faktiskas atbilstības, testēšanas vai sertifikācijas pierādījums. Pirms izmantošanas visi dati un atsauces uz dokumentiem jāaizstāj ar pārbaudītu, konkrētajam izgatavotājam raksturīgu informāciju.


1. Mērķis, tvērums un atbildība
Šis tehniskās dokumentācijas paraugs pamato iepriekš norādīto ES atbilstības deklarāciju. Tas strukturēts, lai attiecībā uz iepakojumu ar identifikatoru BCC-LC-250-001 parādītu VII pielikuma A modulī “Iekšējā ražošanas kontrole” paredzēto informāciju.
Izgatavotājs: Northstar Carton Works Ltd. (izdomāts)
Reģistrācijas numurs: LV-EXAMPLE-40209999999 (izdomāts)
Juridiskā adrese: 27 Amber Meadow Street, Riga, LV-1099, Latvia (izdomāts)
Atbildīgais amats: Kvalitātes un normatīvās atbilstības vadītājs
Dokumenta statuss: Ilustratīvs paraugs, kas nav apstiprināts iepakojuma laišanai tirgū
2. Vispārīgs apraksts un paredzētais lietojums
Iepakojuma nosaukums: Laminēta kartona iepakojums biskvīta kūkām
Unikāla iepakojuma identifikācija: BCC-LC-250-001
Iepakojuma kategorija: Tirdzniecības iepakojums
Paredzētais lietojums: Fasētu biskvīta kūku ievietošanai un aizsardzībai izplatīšanas, izvietošanas mazumtirdzniecībā un patērētāja rīcības laikā.
Pieņēmums par saskari ar pārtiku: Biskvīta kūkas aizsargā atsevišķs iekšējais iesaiņojums, kas paredzēts saskarei ar pārtiku. Kartona kārba nav paredzēta tiešai saskarei ar pārtiku.
Šajā paraugā pieņemtais apsaimniekošanas veids aprites cikla beigās: Savākšana kopā ar papīra un kartona iepakojumu, ievērojot vietējos savākšanas norādījumus un apstiprinot lamināta saderību ar attiecīgo reciklēšanas plūsmu.
3. Dizains, konstrukcija un sastāvdaļu materiāli
	Komponents
	Ilustratīvais materiāls
	Funkcija
	Parauga kontroles atsauce

	Kartona kārbas korpuss
	Salokāmo kārbu kartons
	Konstrukcijas aizsardzība un apdrukājama virsma
	SPEC-BCC-LC-250-01

	Barjeras slānis
	Plāns polietilēna lamināts
	Mitruma un tauku barjera
	MAT-PE-017

	Apdruka
	Tipogrāfijas krāsas ar zemu migrācijas līmeni
	Ārējais grafiskais noformējums un informācija
	INK-SPEC-004

	Noslēgums
	Iepakojuma līme
	Sānu šuves un atloka noslēgšana
	ADH-SPEC-009


3.1. Ilustratīva izmēru specifikācija
	Parametrs
	Parauga vērtība
	Pielaide
	Pārbaude

	Izklājuma izmērs
	420 × 310 mm
	± 2 mm
	Izciršanas izmēru pārbaude

	Samontētā iepakojuma ārējais izmērs
	250 × 170 × 60 mm
	± 2 mm
	Gatavā iepakojuma mērījums

	Iepakojuma nominālā masa
	28 g
	± 1.5 g
	Kalibrēti svari

	Lamināta nominālais īpatsvars
	4 % no masas
	Piegādātāja deklarācija; jāpārbauda
	Materiālu saraksta pārbaude


	Rasējuma pielikums: Šeit ievietojiet apstiprināto piegriezuma kontūru, ražošanas rasējumu, slāņu struktūru, drukas izkārtojumu un materiālu specifikāciju. Šajā piemērā kontrolētais rasējums ir norādīts ar apzīmējumu DWG-BCC-LC-250-01.


3.2. Iepakošanas process
Kartona sagataves izcērt, apdrukā, laminē un salīmē sānu šuvē.
Iepakošanas vietā atsevišķi iesaiņotu biskvīta kūku ievieto saliktā kartona kārbā.
Aizvēršanas atloku noslēdz. Kartona kārba aizsargā produktu apstrādes laikā un nodrošina tā noformējumu mazumtirdzniecībai.
Patērētājs atdala kartona kārbu no iekšējā iesaiņojuma un ievēro vietējos šķirošanas norādījumus.
4. Piemērojamo prasību novērtējums
Izgatavotājam jānosaka, kuras 5.–12. panta prasības ir piemērojamas. Tālāk sniegtā tabula ir tikai ilustratīvs sākotnējā izvērtējuma ieraksts; secinājumi jāpamato ar pierādījumiem galīgajā tehniskajā dokumentācijā.
	Noteikums
	Temats
	Piemērojamība paraugā
	Ilustratīvs pierādījums / darbība

	5. pants
	Vielas iepakojumā
	Piemērojams
	Nepieciešamas piegādātāju deklarācijas un ķīmiskās atbilstības pārbaude.

	6. pants
	Reciklējams iepakojums
	Piemērojams
	Nepieciešams reciklēšanai piemērota dizaina novērtējums; jāpārbauda lamināta saderība.

	7. pants
	Minimālais reciklētā satura īpatsvars plastmasas iepakojumā
	Jāapstiprina
	Jāizvērtē, vai uz plāno polimēra laminātu attiecas piemērojamais tvērums un aprēķina noteikumi.

	8. pants
	Bioloģiskas izcelsmes izejvielas plastmasas iepakojumā
	Jāapstiprina
	Šajā paraugā nav ietverts apgalvojums par bioloģisku izcelsmi.

	9. pants
	Kompostējams iepakojums
	Netiek deklarēts
	Iepakojums netiek deklarēts kā kompostējams.

	10. pants
	Iepakojuma minimizēšana
	Piemērojams
	Nepieciešams masas, tilpuma un funkcionālā snieguma novērtējums.

	11. pants
	Atkalizmantojams iepakojums
	Netiek deklarēts
	Šis paraugs ir projektēts kā vienreizlietojams tirdzniecības iepakojums.

	12. pants
	Iepakojuma marķēšana
	Piemērojams, ja piemēro attiecīgos noteikumus
	Pirms laišanas tirgū jāpārbauda galīgais makets un obligātās saskaņotās marķēšanas prasības.


5. Neatbilstības risku analīze un novērtējums
	Risks
	Cēlonis
	Iespējamās sekas
	Parauga kontrole / pierādījums
	Atlikušā riska statuss

	Ierobežotas vielas saturs pārsniedz piemērojamo robežvērtību
	Neatbilstoša krāsa, līme vai pārklājums
	Neatbilstība 5. pantam
	Apstiprinātas piegādātāja specifikācijas; deklarācijas; mērķēta testēšana, ja pamatota
	Nav slēgts līdz pārbaudei

	Iepakojums nav reciklējams vajadzīgajā līmenī
	Lamināts vai līme traucē šķirošanu/reciklēšanu
	Neatbilstība 6. pantam
	Reciklēšanai piemērota dizaina novērtējums un laboratorijas/pilotprojekta pierādījumi
	Nav slēgts līdz pārbaudei

	Pārmērīga iepakojuma masa vai tilpums
	Pārmērīgi noteikts kartona biezums vai kārbas izmēri
	Neatbilstība 10. pantam
	Dokumentēts minimizēšanas novērtējums un funkcionālie testi
	Nav slēgts līdz pārbaudei

	Nepietiekams iepakojuma sniegums
	Neatbilstoša kartona klase vai līmējuma bojājums
	Bojājumi vai pārtikas zudumi izplatīšanas laikā
	Saspiešanas, krišanas un noslēguma testi noteiktos apstākļos
	Nav slēgts līdz pārbaudei

	Nepareizs vai maldinošs marķējums
	Novecojis makets vai nepamatots vidiskais apgalvojums
	Bažas par atbilstību 12. vai 14. pantam
	Maketa apstiprināšana un apgalvojumu pārbaude
	Nav slēgts līdz pārbaudei

	Ražošanas procesa novirze
	Nekontrolētas materiāla vai procesa izmaiņas
	Sērijveida ražojums vairs neatbilst dokumentācijai
	Ienākošā kontrole, procesa pārbaudes un izmaiņu kontrole
	Kontrolēts ar procedūru


6. Standarti, kopīgās specifikācijas un citas tehniskās specifikācijas
	Atsauce
	Nosaukums / mērķis
	Redakcija
	Statuss

	SPEC-BCC-LC-250-01
	Iepakojuma materiāla un konstrukcijas specifikācija
	1
	Tikai paraugs

	DWG-BCC-LC-250-01
	Kartona izklājums un izgatavošanas rasējums
	1
	Tikai paraugs

	PMA-BCC-001
	Iepakojuma minimizēšanas novērtējums
	1
	Tikai paraugs

	RA-LC-001
	Reciklējamības novērtējums
	1
	Tikai paraugs

	PPV-BCC-001
	Iepakojuma snieguma verifikācijas pārskats
	1
	Tikai paraugs

	IPC-01
	Iekšējās ražošanas kontroles procedūra
	2
	Tikai paraugs


7. Kvalitatīvā novērtējuma ieraksti
7.1. 6. pants: reciklējamības novērtējums
Parauga novērtēšanas pieeja: identificēt katru komponentu un tā masas īpatsvaru; novērtēt atdalāmību; pārbaudīt polimēra lamināta, krāsu un līmes saderību ar paredzēto papīra un kartona reciklēšanas plūsmu; dokumentēt šķirošanas un reciklēšanas pieņēmumus; saglabāt pamatojošus testu vai piegādātāju pierādījumus. Šajā ilustratīvajā dokumentācijā nav piešķirta reciklējamības atzīme vai procentuālā vērtība, jo nav sniegti pārbaudīti pierādījumi.
7.2. 10. pants: iepakojuma minimizēšanas novērtējums
Parauga novērtēšanas pieeja: noteikt minimālo kartona klasi, lamināta daudzumu, izmērus un noslēguma konstrukciju, kas vajadzīga produkta aizsardzībai un produkta zudumu novēršanai. Salīdzināt alternatīvus dizainus un dokumentēt, kādēļ turpmāka masas vai tilpuma samazināšana apdraudētu iepakojuma funkcionalitāti. Ilustratīvā 28 g masa nav apstiprināta kā minimālā masa.
7.3. 11. pants: atkalizmantojamā iepakojuma novērtējums
Šis iepakojuma paraugs netiek deklarēts kā atkalizmantojams. Dokumentācijā norādīts, ka tas paredzēts vienam aprites ciklam līdz patērētājam un netiek laists tirgū atkalizmantošanas sistēmā. Ja mainās dizains vai komercdarbības modelis, piemērojamība jāizvērtē atkārtoti.
8. Testēšanas pārskati un verifikācijas pierādījumi
	Parauga pārskats
	Pārbaudes mērķis
	Ilustratīvais pieņemšanas kritērijs
	Rezultāts

	TR-BCC-001
	Izmēri un iepakojuma masa
	Apstiprinātā rasējuma/specifikācijas pielaižu robežās
	[Apraksts]

	TR-BCC-002
	Kartona kārbas saspiešanas sniegums
	Atbilst konkrētā produkta kraušanas prasībai
	[Apraksts]

	TR-BCC-003
	Krišanas/apstrādes sniegums
	Noteiktajā testu secībā nenotiek satura zudums
	[Apraksts]

	TR-BCC-004
	Sānu šuves un atloka līmējums
	Noteiktajos apstākļos līmējums neizjūk
	[Apraksts]

	TR-BCC-005
	Materiālu ķīmiskā pārbaude
	Atbilst piemērojamajiem vielu ierobežojumiem
	[Apraksts]

	TR-BCC-006
	Reciklējamības pārbaude
	Pamato secinājumu saskaņā ar piemērojamo metodiku
	[Apraksts]


9. Izgatavošana un iekšējā ražošanas kontrole
Northstar Carton Works Ltd. ir atbildīgs par to, lai izgatavošanas process un tā monitorings nodrošinātu sērijveidā ražotā iepakojuma atbilstību apstiprinātajai tehniskajai dokumentācijai. Turpmāk norādītās parauga kontroles ilustrē paredzēto struktūru:
	Posms
	Parauga kontrole
	Ieraksts

	Piegādātāja apstiprināšana
	Apstiprināt kartona, lamināta, krāsu un līmes specifikācijas
	Apstiprināto piegādātāju saraksts un deklarācijas

	Ienākošā pārbaude
	Pārbaudīt materiāla identitāti, stāvokli un piegādātāja dokumentāciju
	Ienākošās pārbaudes ieraksts

	Apdruka un laminēšana
	Kontrolēt maketa redakciju, pārklājuma masu un vizuālo kvalitāti
	Partijas ražošanas lapa

	Izciršana un līmēšana
	Pārbaudīt izmērus, locījuma kvalitāti un līmējuma integritāti
	Procesa pārbaudes ieraksts

	Galīgā izlaišana
	Apstiprināt iepakojuma ID, masu, izmērus un dokumenta statusu
	Partijas izlaišanas ieraksts

	Izmaiņu kontrole
	Atkārtoti izvērtēt atbilstību pēc materiāla, dizaina vai procesa izmaiņām
	Tehnisko izmaiņu ieraksts

	Neatbilstība
	Nošķirt, izmeklēt un noteikt rīcību ar neatbilstošu produkciju
	Neatbilstības un korektīvo un preventīvo darbību ieraksts


10. Deklarācija, ieraksti un dokumentu glabāšana
Saistītā deklarācija: ES atbilstības deklarācija Nr. PPWR-BCC-2026-001.
Iepakojuma identifikācija: BCC-LC-250-001.
Šis paraugs attiecas uz vienreizlietojamu iepakojumu. Izgatavotāja galīgajā dokumentācijā jāpiemēro tiesību aktos noteiktais glabāšanas termiņš un pēc kompetento iestāžu pieprasījuma jānodrošina deklarācijas pieejamība.
Parakstīto deklarāciju drīkst pamatot tikai ar kontrolētām un apstiprinātām rasējumu, specifikāciju, novērtējumu un testēšanas pārskatu versijām.
11. Parauga apstiprināšanas ieraksts
	Sagatavoja
	Alex Example, Kvalitātes un normatīvās atbilstības vadītājs

	Pārbaudīja
	Taylor Sample, Iepakojuma izstrādes vadītājs

	Datums
	2026. gada 11. septembris

	Apstiprinājums / paraksts
	____________________________




Aizpildīts piemērs | ES atbilstības deklarācija | Laminēts kartona iepakojums cepumu kūciņām
